Banda transportadora manejada por wiifi

El trabajo consiste en mover la banda transpotadora con cuatro sensores, enviándole la posición deseada mediante una conexión wiifi con el computador, y se responde con la posición de llegada en el momento en el que el objeto haya llegado a dicho lugar.

Para ejecutar el programa, se debe iniciar primero el servidor en el computador, y posteriormente el cliente en el Raspberry. Con ésto, se mostrará una ventana con cuatro botones y un campo de texto. Para indicar a que posición desea enviar el objeto en la banda, presione el botón según corresponda. Cuando el movimiento se complete, en el campo de texto se indicará la posición del objeto en la banda (sensor). Tenga en cuenta que desde cualquier posición puede dirigirse a cualquier sensor según guste.